Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | 2016 г, % | Динамика по отношению к 2015 г.,% |
| Воздушные линии, всего: | **77,75** | 101,97 |
| в том числе: ВН | 62 | 103,33 |
| СН1 | 79 | 101,28 |
| СН2 | 84 | 101,20 |
| НН | 86 | 102,38 |
| **Кабельные линии, всего:** | **79** | 102,16 |
| в том числе: ВН | 0 | 0 |
| СН1 | 74 | 102,78 |
| СН2 | 83 | 101,22 |
| НН | 80 | 102,56 |
| Трансформаторные подстанции 6-10 кВ | 84 | 101,20 |
| Трансформаторные подстанции 35 кВ | 79 | 101,28 |
| Трансформаторные подстанции 110 кВ | 91 | 101,11 |